# lantronix--minifly wifi配置

* PC先连接AP 的wifi  名称：RSTSWARM2   密码：RST12345678
* 更改WiFi 的网络设置如图所示

![ip配置](https://yewuyadeimagewall.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/ip%E9%85%8D%E7%BD%AE.png)



* 浏览器访问飞机的IP地址，飞机的IP地址为192.168.2.1XX。XX为飞机上标签的后两位。如标签为026 则飞机的IP为192.168.2.126。网页的账号：admin 密码：PASSWORD
* 登录之后即可根据页面配置定位器的WiFi数据，可配置参数太多，就不列举了，自行检索。

